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[bookmark: _Toc26151]第一章  询价邀请
根据工作需要，我院需开展磁盘阵列扩展硬盘采购工作，现对该项目参照询价方式开展采购，欢迎国内合格报价人前来报价，以择优确定服务供应商。
1．项目概况和询价范围
1.1 项目名称：福建省高级人民法院磁盘阵列扩展硬盘采购项目
1.2 实施地点：福建省高级人民法院指定的设备机房（数字福建(长乐)政务云机房）
1.3 询价范围和内容：本项目所采购的所有货物为一个合同包，报价人应投报完整并提供具体品目品牌、规格、主要技术指标要求、数量及报价，不得仅投报合同包中的部分内容，具体要求详见询价文件第三章“采购内容及技术要求”。
	合同包
	货物和服务
名称
	主要技术指标及要求
	预算价（万元）
	项目完成时间

	1
	磁盘阵列扩展硬盘
	详见第三章内容。
	21.6
	中标人应当在合同签订并生效后15个日历日内完成磁盘阵列扩展硬盘的供货和安装调试，确保与采购人原有磁盘阵列存储设备无缝融合，并支持一体化管理以及磁盘RAID、分卷等配置。


1.4 预算价作为最高限价，超过最高限价的报价视为无效报价。
2.报价人资格要求及审查办法
2.1报价人具备已通过年检合格有效的企业法人营业执照。
2.2本项目不接受联合体报价。
4.评标办法 
本询价项目采用的评标办法：最低评标价法。
5.报价文件的递交
5.1 各报价人提供的报价文家拟采取密封报价方式，一式三份，并在报价截止时间前送达。
5.2 报价文件递交的截止时间(报价截止时间)：2023年 6 月 6 日上午 9 时00分，提交地点为福建省高级人民法院。
5.3 逾期送达的或不符合上述规定的报价文件均不予受理。
6.评标方式
报价文件由福建省高级人民法院政府采购工作领导小组办公室组织人员按评标办法予以评定。
7.发布公告的媒介
本次询价公告在福建省高级人民法院门户网站（www.fjcourt.gov.cn）上发布。
8.联系方式
询价人：福建省高级人民法院 ；
地址：福建省福州市鼓楼区西环北路58号，邮编： 350003 ；
电话： 0591-87087529  传真： 0591-87087704 ；
[bookmark: _Toc28831]联系人：  黄先生 。
第二章 报价须知
[bookmark: _Toc26561]1、报价文件组成
报价文件应包括下列部分：
1.1 报价文件
(1) 报价表(含设备品牌、型号、产地、单价、数量、价格以及合同总价)
(2) 报价符合性承诺（具体格式见后）
(3) 售后服务承诺（具体格式见后）
(4) 主要设备相关技术说明资料（需包含设备及软件品牌、型号、数量、主要技术指标和功能、证明材料等要素）
1.2 报价人须提供的资格证明文件：
(1) 营业执照
(2) 税务登记证
(3) 法定代表人授权书
[bookmark: _Toc22955]2、报价要求
2.1报价人提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新、原产地/品牌、原装品牌货物或设备，符合国际、国家的有关标准要求。报价人所提供的服务应符合国家相关法律法规。
2.2报价人提供的产品中如有配套使用的相关软件和电子资源，必须是正版的、合法的。报价人应将相关配套软件和信息资源许可使用费包含在报价中。如有纠纷由中标人承担全部责任。
2.3 报价人应合理评估本项目相关工作量，若报价价格明显低于其他报价人，则应说明理由，若存在以明显低于市场成本价的低价冲标情况，则该报价无效。
[bookmark: _Toc27943]3、评标方法
本询价项目采用的评标办法：最低评标价法。
在最大限度地满足询价文件实质性要求前提下，报价最低的报价人为中标候选人。
[bookmark: _Toc26998][bookmark: _Toc177186271]4、开标
报价文件提交后，由福建省高级人民法院政府采购工作领导小组办公室组织人员按评标办法予以评定。
[bookmark: _Toc14580]
第三章 采购内容和技术要求
[bookmark: _Toc815][bookmark: _Toc13329]1. 项目概况
根据工作需要，福建省高级人民法院需采购1批华为OceanStor 5610 V5 磁盘阵列的拓展硬盘，满足原有磁盘阵列的存储扩容需求。
[bookmark: _Toc10380]    2.询价内容
[bookmark: _Hlk12896639]2.1 设备及服务清单
供应商提供采购人所需的软硬件设备及服务，满足采购人功能需求，具体采购内容清单如下：
	合同包
	品目号
	品目名称
	主要技术及服务要求
	单位
	数量
	预算价格（元）
	合同包
预算总价（万元）

	1
	1-1
	磁盘阵列扩展硬盘
	1.适用于华为 OceanStor 5610 V5磁盘阵列，应完全兼容；
2.规格：10TB 7200RPM NL  SAS接口 3.5英寸硬盘；
3.售后保修期：一年。
	块
	16
	13500
	21.6



2.2 报价要求
（1） 各报价人应当在合同签订并生效后15个日历日内完成磁盘阵列扩展硬盘的供货和安装调试，确保与采购人原有磁盘阵列存储设备无缝融合，并支持一体化管理以及磁盘RAID、分卷等配置。上述软硬件设备清单如有遗漏，请自行在报价方案中补齐，并列入系统报价总价中，但不能突破本项目预算总价。
（2） 上述设备及服务清单预算价格仅供参考，各报价人可根据自身情况，对所提供设备和服务进行合理报价，但总价不得突破本项目的预算总价。
[bookmark: _Toc23063][bookmark: _Toc22334]3.3集成服务要求
（1）中标人需完成所购硬件及软件的系统安装集成工作，包括本项目中所有采购货物的安装、连接、调试，系统联调等工作。
（2）中标人应负责完成本合同包内软硬件，与采购人原有华为OceanStor 5610 V5磁盘阵列（目前空余16个硬盘槽位）的对接安装，形成一个完整整体交付使用。本次采购设备安装所需电缆及接头，相关接口对接费用均应包含在设备及配件报价中，中标人不得再额外收取任何费用。
（3）考虑到扩容的磁盘阵列属于7×24小时不间断运行的设备，中标人应事前制定合理的磁盘阵列扩容方案和工期计划，确保扩展磁盘安装工作不影响磁盘阵列上所负载的应用系统稳定运行和所存储的各类数据安全。如因中标人原因造成数据丢失，采购人将追究乙方的责任，并要求赔偿损失。
（4）为避免扩展磁盘安装工作，磁盘安装时间应安排在非工作时间进行，具体实施时间由采购人和中标人协商确定，中标人应服从采购人的安排。
3.4运维服务要求
（1）项目所供应的硬盘免费维保期为验收合格后1年。中标人应提供原厂售后服务。保修期内如遇硬件故障需更换硬盘的，中标人应提供故障硬盘不回收服务。
（2）质量保修期内本次采购设备运行中发生任何无法通过远程方式解决的故障，中标人应提供无偿上门现场维护保修。在接到报修电话后，应在1小时内响应，并在2小时内到达故障现场处理有关故障问题。中标人应负责及时调查并找出故障原因，并在24小时内修复或者无偿更换整个或部分有故障的设备，直至满足系统指标和性能的要求。修复难度较大,24小时内无法修复的，中标人应优先自行提供不低于同档次的备用设备替代,以保证系统正常运转直到故障排除为止。若因中标人原因以至无法提供备用设备，采购人可自行找第三方解决，所需费用由中标人承担。
上述设备各报价方可根据自身条件制定优于上述的维护服务方案，并提供承诺。
3.6培训要求及文档要求
[bookmark: _Toc23701]（1）中标人应无偿为采购人提供全部设备的操作、使用及维护的技术培训服务，并提供必要的系统运行维护手册，以实现采购人独立操作管理和使用的需求。
（2）中标人应按工程验收标准将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人，一式两份，并提供对应的电子文档，其费用应包括在报价总价内。
3.7 验收条件及标准
（1）中标人提供的设备制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。另采购人将根据询价文件以及中标人的报价文件进行货物品牌、技术配置、数量、产地等方面进行验收。
（2） 货物验收：货物运抵采购人处后由采购人、中标人对照采购清单及技术要求进行验收。
（3）验收时中标人代表必须在场。交货验收时，必须提供设备的相关手续、品牌证书、装箱清单（含设备的主附件）、原产地/品牌证明书、品质保证书、使用及维护说明书。
（4）系统验收：中标人根据询价文件要求进行设备安装、调试、试运行后，由采购人对系统主要设备和功能进行测试，测试合格后，由采购人组织相关部门进行验收。
（5）采购人对中标货物的质量（软硬件精度、性能）有异议时，采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的（软硬件）精度、性能进行检验。若检验合格，检验费用由采购人承担，若检验不合格，检验费用由中标人承担。
（6）报价人必须严格按照采购人对项目各项要求，提出具体的响应措施。
（7）验收依据：询价文件、报价文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
（8）验收过程所发生的一切费用由中标方承担。
3.8 质量等级要求
中标人所选择的设备应能符合本项目的使用、管理及环境要求，主要设备及线材的性能和品质应达到国家规定标准。若因中标人原因造成项目质量达不到合格，中标人应无条件整改至合格（包括无条件更换新设备），经有关部门检测验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由中标人负责。
[bookmark: _Toc26177]4.工期要求
[bookmark: _Toc32547][bookmark: _Toc16872]中标人应当在合同签订并生效后15个日历日内完成磁盘阵列扩展硬盘的供货和安装调试，确保与采购人原有磁盘阵列存储设备无缝融合，并支持一体化管理以及磁盘RAID、分卷等配置。如因安装调试时间窗口限制，安装调试时间经双方协商后可适当延长。设备安装调试完成后试运行期一个月满后组织验收。
5.付款方式
本项目采取一次性付款方式。项目经终验合格后，在收到中标方开具国家规定的正式发票后，于十五个工作日内，以银行转账方式一次性支付。



[bookmark: _Toc25806]第四章 报价文件封面及部分承诺格式
封面格式：

福建省高级人民法院磁盘阵列扩展硬盘
采购项目
报 价 文 件









      报价人名称 ：                    
      日      期 ：                    

[bookmark: _Toc10631]1、报价人符合性承诺书
(报价人根据询价服务相关的功能、技术、安全、运维等要求，结合自身实际情况进行承诺。)













报价人名称（全称并加公章）：

报价人代表签字：

日期：     年    月   日

[bookmark: _Toc252350235][bookmark: _Toc225312846]
[bookmark: _Toc9759]
2、售后服务承诺书
(报价人根据询价文件对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺。)













报价人名称（全称并加公章）：

报价人代表签字：

日期：     年    月   日







